Dhcp中继路由

sys

int g0/0/1

ip address 192.168.10.254 24

quit

int g0/0/2

ip address 192.168.20.254 24

quit

int g0/0/3

ip address 192.168.30.254 24

quit

int g0/0/4

ip address 192.168.40.1 24

quit

ospf 1

area 0

network 192.168.10.0 0.0.0.255

network 192.168.20.0 0.0.0.255

network 192.168.30.0 0.0.0.255

network 192.168.40.1 0.0.0.0

dhcp enable

int g0/0/1

dhcp select relay

dhcp relay server-ip 192.168.40.2

quit

int g0/0/2

dhcp select relay

dhcp relay server-ip 192.168.40.2

quit

int g0/0/3

dhcp select relay

dhcp relay server-ip 192.168.40.2

quit

dhcp服务器

sys

int g0/0/2

ip address 192.168.40.2 24

quit

ospf 1

area 0

network 192.168.30.2 0.0.0.0

dhcp enable

ip poolVLAN10

gateway-list 192.168.10.254

network 192.168.10.0 mask 24

quit

ip poolVLAN20

gateway-list 192.168.20.254

network 192.168.20.0 mask 24

excluded-ip-address 192.168.20.1 192.168.20.100

int g0/0/0

dhcp select global